Pagina 1 di 9 |

### Gestione di una distinta base Introduzione Le parti di una distinta base vengono in genere create pubblicando una struttura da un client di creazione CAD, ad esempio Pro/ENGINEER. In questo caso, è necessario aggiungere alla distinta base soltanto la parte di livello superiore. I figli vengono assemblati automaticamente. In questa esercitazione viene descritto come creare una distinta base correlando le parti componenti in un assieme. Verranno illustrati i seguenti argomenti: Individuazione della cartella contenente le parti Copia delle parti negli Appunti Copia dei componenti dagli Appunti in un assieme Rimozione di una parte da una distinta base Aggiunta di una parte a un assieme Modifica della quantità di una parte in un assieme Per iniziare, fare clic sul collegamento riportato di seguito.

Pagina successiva