Page 4 sur 12 | Précédent | Suivant

### Utilisation de Enregistrer sous pour créer des conceptions dérivées Règles de l'opération Enregistrer sous : définition d'une configuration
Dans la rubrique précédente, vous avez sélectionné l'option Enregistrer sous pour ouvrir la fenêtre Enregistrer sous. Cette fenêtre comporte deux sections : Règles et Enregistrer sous. Passons en revue les règles de l'opération Enregistrer sous. Cette section de la fenêtre Enregistrer sous est affichée ci-dessous.
Règles de l'opération Enregistrer sous
Les règles permettent de définir les critères à utiliser pendant l'opération Enregistrer sous. Dans la zone Configuration, vous pouvez spécifier les critères de la structure dans les champs suivants : Définir la configuration depuis : permet de spécifier si vous souhaitez définir votre conception dérivée sur la structure produit d'un article ou sur la structure modèle d'un document CAO. Si, à l'origine, vous n'avez sélectionné qu'un seul type d'élément, cette structure apparaît dans le champ. Configuration : permet de définir le contexte de configuration. La dernière configuration est conservée par défaut. Vous pouvez également utiliser les options Sauvegardé ou une autre configuration de référence. Les champs de la configuration de référence sont renseignés selon la configuration. Vue (seulement si la configuration est définie à partir de la structure produit d'un article) : vous permet de spécifier une vue particulière (par exemple, Conception ou Fabrication). Vous définissez ensuite les règles des éléments supplémentaires à Inclure dans l'opération Enregistrer sous.

Cliquez ici pour accéder à la page suivante...