Page 4 sur 6 |

3. ### Mesure de la distance et des dimensions des articles CAO Mesure de la distance Outre la mesure des dimensions d'un article, vous pouvez mesure la distance entre les articles ou les surfaces d'un assemblage CAO. Dans cet exemple, nous allons mesurer la distance entre deux articles. Dans la fenêtre ProductView, cliquez sur l'icône Mesure de la distance pour activer le mode de mesure de la distance. Sélectionnez le premier composant à mesurer. Comme dans la mesure des dimensions, vous devez cliquer deux fois pour sélectionner les composants et une fois pour sélectionner les surfaces. Dans cet exemple, nous allons mesurer la distance entre les gonds de charnière dans le bras vert. Cliquez deux fois sur le premier gond pour sélectionner cet article. Maintenant, cliquez deux fois sur le deuxième gond du bras vert. Une légende encadrée affiche la distance minimale entre les deux articles comme illustré dans le graphique ci-dessous.
   Résultats de la mesure des dimensions
4. Vous pouvez déplacer la légende si elle vous masque la vue. Pour ce faire, passez en mode Sélection et faites glisser la légende vers un nouvel emplacement dans la vue. Dans l'exemple ci-dessous, nous avons déplacé la légende de l'étape précédente pour mieux voir le modèle en dessous.
   Légende déplacée dans la vue
Vous avez appris à mesurer les dimensions et la distance entre les articles d'un modèle CAO.

Cliquez ici pour accéder à la page suivante...