Pagina 6 di 7 |

### Informazioni sul processo di modifica CMII Conclusione In questo esercitazione sono state fornite informazioni di base sul funzionamento del processo di modifica di Windchill PDMLink e sulla relativa conformità al processo di modifica CMII standard. Di seguito vengono riepilogati brevemente i concetti chiave esposti nel corso dell'esercitazione. Windchill PDMLink prevede tre tipi di oggetti di modifica (report di problema, richiesta di modifica e notifica di modifica) per l'acquisizione e la comunicazione delle informazioni relative alle modifiche nelle diverse fasi del processo di modifica. Sono necessari tre ruoli di amministratore delle modifiche distinti (Amm modifiche I, Amm modifiche II e Amm modifiche III), ciascuno con responsabilità diverse nell'ambito del processo di modifica. In organizzazioni di piccole dimensioni è possibile avere un solo individuo che svolge tutti e tre i ruoli. Le modifiche possono essere eseguite con procedimento intero o con procedimento abbreviato. Lo scopo è quello di evitare inutili rallentamenti burocratici per le modifiche più semplici e di ricorrere al procedimento intero solo per le modifiche che hanno un impatto maggiore. Il processo di modifica CMII è un processo a circolo chiuso che facilita e migliora la comunicazione in ciascuna fase decisionale o operativa del processo. Il processo di modifica CMII è controllato da due commissioni, la Commissione d'esame delle modifiche e la Commissione d'implementazione delle modifiche, con l'obiettivo di garantire che le decisioni prese nell'ambito dell'azienda siano veramente le più opportune.

Pagina successiva