Pagina 2 di 7 |

### Salvataggio dei file di Pro/ENGINEER in un progetto Utilizzo del comando Check-In per il caricamento Aprire innanzitutto la parte o l'assieme che si desidera caricare dal file system. Accertarsi quindi che il progetto Windchill ProjectLink in cui si desidera caricare i file sia stato registrato come server principale tramite lo strumento Registro server di Pro/ENGINEER Wildfire. Selezionare quindi File > Check-In > Check-in personalizzato dalla barra dei menu di Pro/ENGINEER Wildfire. Nella finestra di messaggio di Pro/ENGINEER premere Invio per confermare il modello da salvare.
Comando Check-in personalizzato
Nella finestra di dialogo Check-in personalizzato che viene visualizzata, utilizzare il menu a discesa Check-in come per specificare se si desidera che il modello CAD venga sottoposto a Check-In con l'intera struttura di prodotto o come pacchetto. Struttura di prodotto — Crea nel progetto un documento (ed eventualmente una parte associata) per ogni componente e assieme del modello CAD. I documenti (e le parti) verranno collegati tra loro in modo da rappresentare la struttura di componenti e assiemi del progetto. Collocam pacchetto — Crea nel progetto un solo documento (ed eventualmente una parte associata) che rappresenta il modello CAD completo. Decidere infine quali file si desidera che vengano sottoposti a Check-In nel progetto. È possibile caricare il modello CAD nativo e/o una rappresentazione visualizzabile semplificata. Selezionare OK per visualizzare la pagina Check-In.
Finestra di dialogo Check-in personalizzato

Pagina successiva