第 2 页 (共 7 页) |

### 将 Pro/ENGINEER 文件保存到项目中 使用 "检入"(Check In) 命令执行上载操作 首先，打开要从文件系统中上载的部件或装配。 下一步，确保要将文件上载到其中的 Windchill ProjectLink 项目已经在 Pro/ENGINEER Wildfire 中通过 "服务器注册"(Server Registry) 工具注册为主服务器。 然后从 Pro/ENGINEER Wildfire 菜单栏中选择 "文件"(File) > "检入"(Check In) > "定制检入"(Custom Check In)。在 Pro/ENGINEER 信息窗口中，按 Enter 键确认要保存的模型。
"定制检入"(Custom Check In) 命令
在出现的 "定制检入"(Custom Check In) 对话框中，使用 "检入为"(Check In As) 下拉菜单确定是将 CAD 模型与整个产品结构一起检入还是作为软件包检入。 产品结构 - 在项目中，为 CAD 模型中的每个组件和装配创建一个文档 (和一个关联部件，如果需要)。文档 (和部件) 将互相链接，以表示设计中组件和装配的结构。 软件包 - 在项目中创建一个文档 (和一个关联部件，如果需要) 以表示完整的 CAD 模型。 下一步，确定要检入到项目中的文件。您可以上载原始 CAD 模型和/或代表该模型的轻量可视文件。然后选择 "确定"(OK) 以启动 "检入"(Check In) 页面。
"定制检入"(Custom Check In) 对话框

单击此处转至下一页...