第 3 页 (共 12 页) | 前一页 | 下一页

### 使用 "另存为" 创建派生的设计 启动 "另存为" 操作
首先，我们来了解启动 "另存为"(Save As) 操作的位置。 从下列位置可以使用 "另存为"(Save As) 命令: 检入的 CAD 文档或部件项的信息页面上的操作列表 "产品结构"(Product Structure) 表中的工具栏 (位于检入的部件或成品的信息页面上) "模型结构报告"(Model Structure Report) 表中的工具栏 (位于检入的 CAD 文档的信息页面上) 以下各图显示了这些访问位置:
信息操作 产品结构 模型结构
当从结构报告中启动 "另存为"(Save As) 操作时，您可先选择多个项后再单击 "另存为"(Save As)。 另外，可从搜索结果以及产品和存储库的 "文件夹"(Folders) 页面使用 "另存为"(Save As) 操作，从工具栏和可复制项的项操作菜单中都可看到此操作。如果将当前查看设置为下列其中一项，则 "文件夹"(Folders) 工具栏上不提供 "另存为"(Save As) 操作: 仅文件夹 (Folders Only) 只链接 (Links Only) 仅文档 (Documents Only) 启动 "另存为"(Save As) 操作会打开 "另存为"(Save As) 窗口。在下一主题中，我们将学习此窗口，从 "另存为" 规则开始讲起。

单击这里转至下一页...