第 4 页 (共 6 页) |

3. ### 测量 CAD 部件的距离和尺寸 测量距离 除了测量一个部件的尺寸之外，还可以测量部件之间或 CAD 装配中曲面的距离。本示例中，将测量两个部件之间的距离。 在 ProductView 窗口内，单击 "距离测量"(Distance Measurement) 图标 ，以激活 "距离测量"(distance measurement) 模式。 选择第一个要测量组件。与尺寸测量相同，我们双击选择一个组件，也可以单击选择一个测量的曲面。在本示例中，将测量轴心之间的距离 (轨迹上的红色圆点)。双击第一个轴选择部件。 在双击第二个轴测量距离。一个插图出现，显示两个部件之间的最小距离，如图所示。
   尺寸测量结果
如果您的视图被遮蔽，可以移动插图。为此，转至 "选择"(Select ) 模型 ，将插图移至视图内的新位置。 我们学习如何测量 CAD 模型部件之间的尺寸和距离。

单击这里转至下一页...