第 4 頁，共 11 頁 |

- ### 建立管理基準線 基準線物件的用途 基準線物件的用途如下： 搜尋並檢視基準線內容 移入文件、零件、物料單和 CAD 文件。教學課程稍後會詳細介紹。 瞭解基準線包含哪個版本的零件和文件。 利用「選擇基準線組態規格 (Choose Baseline Configuration Specification)」選項來篩選產品或文件的結構。舉例而言，您可以要求系統顯示建立「Prototype 1」時的產品結構和關聯文件。 下圖即顯示壓路機 (Bulldozer) 的「產品結構 (Product Structure)」頁面。選取「選擇基準線組態規格 (Choose Baseline Configuration Specification)」後，產品結構就會依照選項受到篩選，僅包含您所選基準線的項目。
  「選擇基準線組態規格 (Choose Baseline Configuration Specification)」選項
  選取「選擇基準線組態規格 (Choose Baseline Configuration Specification)」後所獲得的基準線結果
基準線具有其自己的生命週期，換言之，它們也可經歷「審核 (Review)」以及「核准 (Approval)」的流程；一旦受核准 (或發行)，就無法再行修改。將存取控制設定為，基準線到達發行狀態後，一律停用編輯功能，就會強制執行這個功能。 瞭解基準線的用途，知道如何利用「選擇基準線組態規格 (Choose Baseline Configuration Specification)」選項來參看壓路機 (Bulldozer) 的基準線後，現在來看看如何搜尋基準線。

請在此按一下，即可前往下一頁...