第 3 頁，共 12 頁 | 上一頁 | 下一頁

### 使用「另存新檔 (Save As)」來建立衍生性設計 啟動「另存新檔 (Save As)」作業
我們先了解應如何啟動「另存新檔 (Save As)」動作。 您可以從下列位置存取「另存新檔 (Save As)」指令： 入庫 CAD 文件或零件項目之資訊頁面上的動作清單 「產品結構 (Product Structure)」表格的工具列 (位在入庫零件或最終項目的資訊頁面上) 「模型結構報表 (Model Structure Report)」表格的工具列 (位在入庫 CAD 文件的資訊頁面上) 詳細存取位置請參見下列各圖：
資訊頁面中的動作 「產品結構 (Product Structure)」 「模型結構 (Model Structure)」
從結構報表啟動「另存新檔 (Save As)」動作時，您可以先選取多個項目後再按下「另存新檔 (Save As)」。 另外，您也可以從搜尋結果和產品及物件庫的「資料夾 (Folders)」頁面中啟動「另存新檔 (Save As)」動作，在工具列和可複製項目的項目動作功能表中都可以看到此動作。但如果將目前檢視設為下列任一種形式，則「另存新檔 (Save As)」動作就不會出現在「資料夾 (Folders)」工具列上： 僅資料夾 (Folders Only) 僅連結 (Links Only) 僅限文件 (Documents Only) 啟動「另存新檔 (Save As)」動作後隨即會開啟「另存新檔 (Save As)」視窗。在下一個主題中，我們將會介紹這個視窗的內容，從「另存新檔」的規則開始說起。

按此處即可進入下一頁...