第 4 頁，共 12 頁 | 上一頁 | 下一頁

### 使用「另存新檔 (Save As)」來建立衍生性設計 另存新檔的規則 - 設定組態
前一主題中，我們選取了「另存新檔 (Save As)」來開啟「另存新檔 (Save As)」視窗，這個視窗分為兩部分：分別為「規則 (Rules)」和「另存新檔 (Save As)」項目清單。 現在我們就來看看「另存新檔」的規則。此「另存新檔 (Save As)」視窗的部分如下圖所示。
另存新檔的規則
規則可供定義執行「另存新檔」動作時所使用的條件。在「組態 (Configuration)」區域內，您可以在下列欄位中指定結構條件： 「設定組態來源 (Set Configuration from)」：能供您指定要以零件項目的產品結構，或是以 CAD 文件的模型結構作為衍生設計的基礎。如果您一開始就只選取一種項目類型，則此欄位即會直接設為該結構類型。 「組態 (Configuration)」：能供指定組態規格。預設值是最後的那個組態。其他可用的選項包括「原儲存 (As Stored)」和任何適用的基準線。表格內的基準線欄位會依組態自動移入資料。 「檢視 (View)」：(只有將組態來源設定為零件的產品結構時才能使用此功能) 能供您指定特定檢視 (如「設計 (Design)」或「製造 (Manufacturing)」)。 下一步，您可以為要「包含 (Include)」到「另存新檔 (Save As)」作業中的其他項目設定規則。

按此處即可進入下一頁...