第 4 頁，共 6 頁 |

3. ### 測量距離與 CAD 零件的尺寸 測量距離 除了測量零件的尺寸之外，還可以測量 CAD 組件中零件或表面之間的距離。在此範例中，我們要測量兩個零件之間的距離。 在 ProductView 視窗中，按一下「距離測量 (Distance Measurement)」圖示 以啟動距離測量 模式。 選取要測量的第一個元件。和尺寸測量一樣，連按兩下會選取元件，按一下會選取表面。在此例中，我們會測量兩個軸轂的距離 (軌跡上的紅色圓圈)。按兩下第一個軸，以選取該零件。 現在，按兩下第二個軸，就會測量距離。圖說文字會顯示兩個零件之間的最小距離，如下圖所示。
   尺寸測量結果
如果圖說文字擋住了視線，可以將其移開。方法是，使用「選取 (Select)」模式 ，然後在檢視圖內將 callout 拖曳到另一個位置。 您已學到如何量測尺寸和 CAD 模型零件之間的距離。

請在此按一下，即可前往下一頁...