第 3 頁，共 7 頁 |

1. ### 建立多階層物料單比較報告 輸入目標零件與組態規格 現在我們已進入「多階層物料單比較查詢 (Multilevel BOM Compare Query)」視窗，接下來，必須先選取目標零件和組態規格，方可生成比較報告。 組態規格會定義產品結構顯示的標準，例如，檢視和生命週期。 在「多階層物料單比較查詢 (Multilevel BOM Compare Query)」視窗內選取要比較的目標零件，預設的情況下，目標零件與來源零件相同，如此使用者就可以比較同一零件的不同組態規格。如果不希望目標零件與來源零件相同，可以使用「搜尋零件 (Search Parts)」按鈕，選取不同的零件。
   在查詢視窗內選取目標零件
2. 要想變更組態規格，按一下「設定組態規格 (Set Config Spec)」按鈕，如此就可以比較像是零件的「設計」和「製造」兩個檢視。
   在查詢視窗內設定組態規格
選取目標零件和組態規格後，接下來就可以生成報告。

請在此按一下，即可前往下一頁...