第 6 頁，共 9 頁 |

2. ### 管理 BOM 將零件加入組件 我們現在就將另一個軸承 (Bearing) 加入組件。這次是使用「搜尋」功能。 從「產品結構 - 組件 (Product Structure - Assembly)」視窗： 按一下 Shaft Assembly 零件的「請參見動作 (See Actions)」連結。 在「零件動作 (Part Actions)」功能表中，按一下「從搜尋加入子項 (Add Child from Search)」。
   選取從搜尋加入子項的動作
4. 使用「搜尋」功能搜尋 2" Roller Bearing 零件。在「零件名稱 (Part Name)」欄位中鍵入 *Bearing。可以使用星號作為萬用字元，執行所有軸承 (Bearings) 的搜尋。 按一下「搜尋 (Search)」以啟動搜尋。
   搜尋 2" Roller Bearing
搜尋結果會在搜尋頁面底端的表格中顯示。可以使用「進階搜尋 (Refine Search)」連結修正搜尋。您加入組件中的軸承 (Bearing) 會在結果視窗中列出，您可以勾選其旁邊的核取方塊來選取此軸承。 按一下「確定 (OK)」，將 2" Roller Bearing 加入組件。
搜尋結果與選項
「產品結構 - 組件 (Product Structure - Assembly)」視窗重新整理後，就會顯示結果。
編輯過的組件 BOM

請在此按一下，即可前往下一頁...